Обновление прошивки и настройка G сенсора

**Обновление прошивки для xDevice Black Box-1:**

1. Вставьте карту памяти в компьютер
2. Скопируйте файл с прошивкой в папку "UPDATE" на карте памяти.

Не переименовывайте файл с прошивкой (он должен называться "UPGRADE\_FIRMWARE.bin" )

1. Извлеките карту памяти из компьютера и вставьте ее в Ваш видеорегистратор
2. Подключите питание к видеорегистратору и включите его. Светодиод начнет моргать около 10 секунд и потом будет гореть постоянно.
3. Обновление завершено, запись началась.

**Настройки G-сенсора:**

**Примечание**: Для настройки G сенсора прошивка должна быть обновлена

1. Вставьте карту памяти в компьютер
2. Запустите программу “3G-sensor Setting Tool.exe” и Вы увидите окно программы

(см. рисунок ниже).



1. Нажмите и выберите карту памяти (например "съемный диск E").



1. Если Вы хотите сохранить текущее время, нажмите кнопку "Save"
2. Если Вы хотите отключить запись аудио, выбери "OFF".
3. Для настройки G-сенсора доступно 10 вариантов чувствительности датчика. Вы можете выбрать чувствительность датчика по своему усмотрению   
   и нажать кнопку " Save".

На картинки выше красным маркером отмечен уровень чувствительности 7.